
*Òîðãîâàÿ ìàðêà «ÀÐÌÅÄ» (495) 989-12-88, (812) 702-73-02, (343) 286-42-73*

[*www.armed.ru*](http://www.armed.ru/)

# Стол прикроватный «Armed»:



*YU610, YU611*

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

*До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!*



**YU610**



**YU611**

## ВНИМАНИЕ

### Внимательно прочитайте это Руководство перед сборкой или использованием стола прикроватного «Armed»: YU610, YU611. Если стол прикроватный «Armed»: YU610, YU611неправильно собран – это может привести к его повреждению.

**ОПИСАНИЕ**

**Стол прикроватный «Armed»: YU610, YU611** (далее по Руководству - стол прикроватный) предназначен для облегчения ухода за лежачими пользователями при их кормлении и прие- ме лекарств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Стол прикроватный поставляется в двух видах:

1. – с порошковым покрытием металлических частей;
2. – с покрытием металлических частей столика гальваническим методом. Столешница изготовлена из композитного материала.

Столешница модели YU611 оснащена по периметру ограничительным бортиком. Подставка для столика изготовлена из стальных труб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики модели** | **YU610** | **YU611** |
| Столешница | прямоугольная | поворотная прямоугольная |
| Длина (± 5%) мм | 765 | 760 |
| Ширина (± 5%) мм | 385 | 380 |
| Высота (± 5%) мм | 730-1140 | 750-1150 |
| Грузоподъемность, кг | 13,6 | 13,6 |
| Вес нетто/брутто, кг | 9,9/11 | 10/11 |

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех дета- лей;
2. Не допускайте контакта стола с электрическими приборами и проводами;
3. Не устанавливайте стол на неровной или наклонной поверхности;
4. Не превышайте грузоподъемность стола;
5. Во избежание несчастных случаев после перемещения стола, всегда блокируйте колеса.


## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Распакуйте изделие, проверьте комплектность.
2. Вытащите лоток из коробки и поставьте его на плоскую поверхность.
3. Извлеките из него основание, столешницу и крепеж.

## ВНИМАНИЕ

### В целях обеспечения безопасности не выкручивайте черный винт (13) в несу- щей стойке (2) до тех пор, пока столик не будет полностью собран и не будет приведен в вертикальное положение. Ни в коем случае не выкручивайте хро- мированный болт с шестигранной головкой из несущей стойки – это может при- вести к серьезным травмам.

!



пластина под болты

втулка

длинный болт

запорный стержень

колесные опоры

без тормоза

колесные опоры

с тормозом

14

стойка

основание

болт с шестигранной

несущая ограничитель

головкой - не выкручивать черный винт - не выкручивать до того, как

стол не будет окончательно собран и поставлен в вертикальное положение

выровнять отверстия

болт монтажный

болт монтажный

[*www.armed.ru*](http://www.armed.ru/)

*Òîðãîâàÿ ìàðêà «ÀÐÌÅÄ» (495) 989-12-88, (812) 702-73-02, (343) 286-42-73*

кронштейн соединительный

столешница

1. Разместите столешницу (1) вниз ровной поверхностью.
2. Вставьте несущую стойку (2) в кронштейн столешницы (5), как показано на рисунке. Убеди- тесь, что запорный стержень (внутри несущей стойки) полностью задвинут внутрь справа. Совместите отверстия несущей стойки и кронштейна на столешнице. Вставьте два болта (6) и закрутите их.
3. Установить ограничитель (3) закругленной стороной к столешнице, как показано на рисун- ке. Убедитесь, что ограничитель находится на верхней части стержня внутри несущей стойки.

Выровняйте отверстия в ограничителе (3) с отверстием в кронштейне на столешнице (5), вставьте болт и гайку (4) и скрепите ими ограничитель с кронштейном. Используйте два клю- ча для затяжки.

*Òîðãîâàÿ ìàðêà «ÀÐÌÅÄ» (495) 989-12-88, (812) 702-73-02, (343) 286-42-73*

[*www.armed.ru*](http://www.armed.ru/)

1. Вставьте два болта (12) в крепежную пластину (11) и во втулки (10), присоедините с их по- мощью несущую стойку к основанию. Обратите внимание на расположение отверстий креп- ления колесных опор ( см. рисунок). Используйте ключ, чтобы затянуть болты.
2. Установите колесные опоры 8 и 9, как показано: нажмите на них, пока они встанут на мес- то.
3. Переверните столик и поместите его на пол. Используйте отвертку, что бы выкрутить чер- ный винт (13) и заменить его на хромированный болт с шестигранной головкой. Снимите за- щитную пленку с поверхности столика.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**ВНИМАНИЕ**

### Грузоподъемность столика до 13, 6 кг. Не следует превышать этот предел.

!

Чтобы поднять столешницу, легко приподнимите столешницу до нужной высоты. Чтобы опустить столешницу, выжмите ограничитель вверх, нажимая на столешницу сверху вниз опустите её до желаемой высоты. Не давите сильно на край столешницы, который находится

напротив несущей стойки. Несущая стойка будет заблокирована после освобождения ограничи-

теля.

### БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА КОЛЕС

Два колеса имеют тормоза. Нажмите на тормоз сверху вниз для блокировки колес, поднимите тормоз кверху, чтобы разблокировать колеса.

## ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

### Î÷èñòêà

1. Äëÿ î÷èñòêè: Àêêóðàòíî ïðîòðèòå ñòîë ñ ìÿãêîé, ÷èñòîé è âëàæíîé òðÿïêîé.

## ÂÍÈÌÀÍÈÅ

!

### Íå èñïîëüçóéòå ìîþùèå ñðåäñòâà, êîòîðûå ìîãóò ïîâðåäèòü îòäåëêó ñòîëà.

1. ×òîáû âûìûòü áîëåå òùàòåëüíî: î÷èñòèòü ñ ìÿãêèì ìûëîì è âîäîé.
2. Íàñóõî ïðîòðèòå ñòîë ñ ÷èñòîé, ìÿãêîé òêàíüþ.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Стол прикроватный в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Стол прикроватный транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных сре- дствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действу- ющими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение стола прикроватного без упаковки завода-изготовителя не гарантирует его сохранность. Повреждения стола прикроватного в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

Стол прикроватный не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация стола прикроватного осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

[*www.armed.ru*](http://www.armed.ru/)

*Òîðãîâàÿ ìàðêà «ÀÐÌÅÄ» (495) 989-12-88, (812) 702-73-02, (343) 286-42-73*

1. Стол прикроватный 1 шт.
2. Комплект крепежа 1 уп.
3. Руководство 1 экз. **ПРИМЕЧАНИЕ**: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции стола, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем

Руководстве.

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

**Столы прикроватные «Armed»: YU610, YU611** соответствуют техническим условиям и при- знаны годными для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12971 от 28.09.2012 г. **Изготовитель:** Jiangsu Yuyue Medical Eqipment and Supply Co., Ltd., Danyang, 212310, Jiangsu, China

«Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.», Даньянг, 212310, Джангсу, Китай

**Дистрибьютор**: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812) 702- 73-02

### Срок службы - не менее 3 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Ру- ководства.

**Сервисный центр:** ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

### Телефоны сервисных центров: г. Москва: (495) 989-12-89

**г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02 г. Екатеринбург: (343) 357-33-61**