# 1

Загнуть

Дно ящика

*2*

Задняя стенка ящика

Дно ящика

*9*

Шуруп 4.2х13

## 1

*2*

*12*  *Винт М6х30*

Винт М6х30

Направляющие устанавливать в нижние отверстия ребер

# 3 4 10

## 2

Установку крыши производить в

следующем порядке

## 1

*2 Винт М4х5*

## 1

1. *Завести переднюю часть выступами в овальные пазы на торцах боковых стенок.*

## 1

*2* *13*

Соедините боковые стойки с корпусом мебельными винтами М6х30.

Завести язычки лицевой панели в пазы дна и зафиксировать загибанием язычков

# 5

Стенка боковая левая Стенка боковая правая

*4*

## 2

6 Стенка задняя

1. *Отогнуть язычки крыши и вставить их в пазы задней стенки.*
	1. *Снимите защитную пленку с двухстороннего скотча, который находится на крыше корпуса и*

закрепите на нем верхнюю и нижнюю полки из нержавеющей стали.

* 1. *Установите среднюю полку использую саморезы 4.2х13*

## 2

*3*

Основание 1

# 7 8

Винт М5х12

Винт М5х12

* 1. *Загнуть язычки с внутренней стороны корпуса.*

# 11 14

Выдвинуть несущую часть направляющих, совместить и завести соответствующие крепежные элементы в пазы ящика.

Установите колеса.



## 1

 Винт М5х20

## 2

***Инструкция по сборке стола манипуляционного MD SM 2***