



|  |
| --- |
|    |
| **Инструкция по сборке аптечки AMD 39G (MDA 39G)** |
|  **x 1** |  **x 2** |  **x 2** |  **x 1** |  |
|                                          При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под нижнюю втулку. |

|  |
| --- |
|    |
| **Инструкция по сборке аптечки AMD 39G (MDA 39G)** |
|  **x 1** |  **x 2** |  **x 2** |  **x 1** |  |
|                                          При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под нижнюю втулку. |