
## x 1


Установки крючка для полотенца:

### MD 1 ШМ-SS

**Редакция от 20.04.2018**

**Инструкция по сборке шкафа медицинского МД 1 ШМ-SS**

 1. Сжать крючоки установить его



прямыми концами в овальное отверстие на ребре двери.

2. Аналогично можно установить крючок на ребро правой стенки шкафа.

**x 1**

## x 3

Порядок установки дверей:

1. **Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:**

* **в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;**
* **в верхее отверстие пластиковую**

с подпружиненным металлическим стержнем;

1. **Одеть дверь на нижнюю ось.**
2. **Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнутся" в отверстие двери.**

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.

Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

# 5

#### Пояснения к инструкции.

1. **Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.**
2. **Тип и количество крепежных изделий и комплектющих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.**

**Рекомендации по эксплуатации шкафа.**

**1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.**

**Примечания**

**1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.**

**x 12**

4.2х13

## x 2

Рис.1

### Установка боковых стенок и основания

Рис.2

### Установка держателя инвентаря

**x 2 x 4**

Рис.1

## x 10

**x 2**

Рис.2

Рис.3

**Выступ (2шт) отогнуть**

#### Боковая стенка

**Основание**

**1**

**1**

**x 4**

## x 4

**x 4**

### Установка крыши

**2**

Крыша

#### Язычок (4шт) отогнуть

**на 150°-180°**

1. Установитете боковые стенки так, чтобы выступы попали в овальные отверстия в основании (см. рис.1)
2. Совместите отверстия под крепеж на боковых стенках с отверстиями на задней стенке
3. Закрутите шурупы согласно рис.2
4. Установить держатель инвентаря на правую стенку.

Вид сзади шкафа

1. **Прикрутить перегородку к крыше 2-мя винтами и гайками - "барашкми". (рис.1)**
2. **Прикрутить перегородку к задней стенке 4-мя шурупами. (рис.2)**

**3**

1. **Установить нижнюю полку с помощью 2-х клипс.**

Остальные полки крепятся на требуемой высоте 4-мя клипсами. (рис.3)

**Установка регулируемых опор**

Винт М10

Установка клипсы

**а) б) в)**

## x 4

М10

## x 4

#### Крыша

**3**

**Боковая**

**x 2**

**1**

**3**

#### Стенка задняя x 1

**Стенка боковая**

**стенка**

1. **Установить локер вертикально. Установить крышу, и отогнуть язычки.**
2. **Закрепить крышу 4-мя винтами с гайками-"барашками"**
3. **Вкрутить 4 шурупа (см. вид шкафа сзади)**

**2**


**Примечание:**


**2**

## x 2

#### Примечание:

**4**

**Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и ребром. Задний гиб согласно вырубки.**



**Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке**

**Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке**

При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.