# x 4 x 2 x 1 x 8

**x 4 x 4**

**x 6 x 6**

#### LS-41

**Редакция от 30.12.15**

**Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LS-41.**

**Полка правая Полка левая**

**Порядок установки полок:**

1. **Установить правую полку в зацепы на правой стенке и перегородке.**
2. **Установить левые полки одной стороной в зацепы.**
3. **Вторую сторону левых полок закрепить винтами и гайками-"барашками"**

**Порядок установки дверей:**

# Ось

**Рис.1**

#### Ребро

**1 2**

**3 x 6**

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

Примечание:

Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

1. **Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:**

* **в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;**
* **в верхее отверстие пластиковую**

**с подпружиненным металлическим стержнем;**

1. **Одеть дверь на нижнюю ось.**
2. **Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь.**

**Ось должна "отщелкнутся" в отверстие двери.**

#### Крючок

**Ось**

**или**

#### x 6

**Перегородка**

**Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.**

**Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось**

**Порядок установки крючка для полотенца:**

1. **Установить крючок прямыми концами в отверстие дверного ребра по диагонали, согласно рис.1**
2. **Сжать крючок (см. рис.1)**
3. **Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны**

При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера. В каждую ячейку по 2 штуки.


**6**

Пояснения к инструкции.

1. **Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.**
2. **Тип и количество крепежных изделий и комплектющих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.**

Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

1. **Установить перегородки, отогнуть язычки согласно выноске.**
2. **Вкрутить 6 шурупов (установить 6 заклепок).**

#### LS-41

**Редакция от 30.12.15**

**x 6**

**или**

#### x 6

**x 3**

**или x 6**

#### x 3

**Рис. 2**

**Крыша**

**Вид сзади шкафа**

**1 x 6 3**

2

**Крыша**

**Стенка задняя**

**Стенка боковая**

**Рис. 1**

**2**

Боковая стенка

Основание

1. **Установить левую боковую стенку**

**Выступ отогнуть**

**Язычок**

2 2. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки)

**1. Установить правую боковую стенку**

## отогнуть

**на 150°-180°**

1. **Установить локер вертикально**
2. **Вкрутить три шурупа (установить 3 заклепки) (рис.1)**
3. **Установить крышу, и отогнуть язычки.(Рис.2)**

**4**

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой

**x 6**

**или**

#### x 6

**x 7**

1. **Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки)**
2. **Установить подпятники**

стенкой и язычками. Задний гиб согласно вырубки.

**x 23**

**или**

#### x 23

**C Ввернуть шурупы**

**1 (установить заклепки)**

**согласно рисунку.**


**2**

Вид C

**Язычок отогнуть**

## на 150°-180°

### Заднюю стенку крепить к дну в последнюю очередь.

Подпятник

**3**

## Выступ отогнуть

**5**