LS-21, LS-21-45, LS-21-60

**Редакция от 30.10.2015**

**x 2 x 2**

**x 1 x 4**

**x 2 x 2**

**x 2 x 2**

**Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LS-21, LS-21-45, LS-21-60.**

**Порядок установки полок:**

## Полка левая

**Рис. 9**

# Ось

**Рис.10**

**Ребро**

1. **Установить правую полку в зацепы на правой стенке и перегородке.**
2. **Установить левую полку в зацепы на левой стенке.**
3. **Закрепить левую полку на перегородке винтами и гайками-"барашками"**

**Полка правая**

**Порядок установки дверей:**

1. **Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:**

* **в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;**
* **в верхее отверстие пластиковую**

**ось с подпружиненным металлическим стержнем;**

1. **Установить дверь на нижнюю ось.**
2. **Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и**

**вставить дверь. Ось должна "отщелкнутся" в отверстие двери.**

## 1 2

**3**

**Крючок**

**Ось**

**x 6**

**или**

**Рис. 1**

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

Примечание:

Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

**Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при x 6**

**необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.**

**Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось**

**Порядок установки крючка для полотенца:**

1. **Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали, согласно рис.1**
2. **Сжать крючок (см. рис.10) 1**
3. **Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны**

**Выступ отогнуть**

**Рис. 2**



При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.

**6**

В каждую ячейку по 2 штуки. 2

Пояснения к инструкции.

1. **Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.**
2. **Тип и количество крепежных изделий и комплектющих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.**



Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Боковая стенка

1 Основание

## Язычок отогнуть

**на 150°-180°**

1. **Уложить заднию стенку**
2. **Установть дно и левую боковоую стенку (Рис. 1)**
3. **Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки)(Рис. 2)**

**x 6**

**или**

**Рис. 3 Рис. 4**

**LS-21, LS-21-45, LS-21-60**

**x 1**

**или x 2**

**Вид сзади шкафа**

**Крыша**

**Рис. 7**

**Редакция от 30.10.2015**

**2**

**x 6 x 1**

**1**

**x 2**

**1 Рис. 6**

Стенка боковая Стенка задняя

**3**

**2**

## Стенка боковая правая

**Выступ отогнуть**

**Язычок**

## отогнуть

### c 2-сторон локера.

1. **Установить правую боковую стенку (Рис 3).**

**2**

1. **Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки), анологично предыдущей операции.**

## на 150°-180°

* 1. **Установить локер вертикально**
  2. **Вкрутить один шуруп (установить заклепку) (рис. 6)**
  3. **Установить крышу, и отогнуть язычки. (рис 7)**

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычком. Задний гиб согласно вырубки.

**4**

* 1. **Установить упор согласно рис.5**

**x 2**

**или**

**x 2**

**Рис. 5**


**Рис. 8**

**x 11**

**или**

**x 11**

**x 4**



1. **Установить перегородку, отогнуть язычки согласно выноске.**
2. **Вкрутить шурупы (установить заклепки).**

**3**

**Ввернуть шурупы (установить заклепки) согласно рисунку.**

**5**

**Установить подпятники в соответствующие отверстия на дне локера**