##### LS-21-80 U.

**Редакция от 30.12.15**

**x 2 x 2**

**x 1 x 4**

**x 2 x 2**

**x 2 x 2**

**Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LS-21-80 U.**

**Порядок установки полок:**

1. **. Установить левую полку в зацепы на левой стенке и перегородке.**
2. **Установить правые полки на нужной высоте.**

### Полка правая

**Полка левая**

**Ось**

**Порядок установки дверей:**

* 1. **. Вставить оси в отверсти до упора**
     + **в нижнее отверстие обычную пластиковую ось**
     + **в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным стальным стержнем**
  2. **Одеть дверь на нижнюю ось.**
  3. **Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна " отщелкнутся" в отверстие двери.**

**Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.**

**ВАЖНО! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под ось.**

### 1

##### Крючок

**Ось**

**Рис.1**

##### Ребро

**2**

**3**

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

Примечание:

Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

**Порядок установки крючка для полотенца: 1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали (Рис.1)**

1. **Сжать крючок.**
2. **Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны**

**x 6**

**или**

##### x 6

**Рис. 1**

**Выступ**

**отогнуть**

**Рис. 2**

1

При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.

**6**

В каждую ячейку по 2 штуки. 2

Пояснения к инструкции.

1. **Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.**
2. **Тип и количество крепежных изделий и комплектющих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.**

Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.


Примечания

Боковая стенка

Основание

### Язычок отогнуть

**на 150°-180°**

1. **Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.**
   1. **Уложить заднюю левую на заднюю правую стенку**
   2. **Установить дно и левую боковую стенку (Рис. 1)**

**1**

* 1. **Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки) (Рис. 2)**

**x 6**

**или**

**Рис. 2**

##### LS-21-80 U.

**x 1**

**или**

**Вид сзади шкафа**

**Крыша**

## x 2

##### Редакция от 30.12.15

**x 6 x 4**

(опция)

**x 1 Рис.5 2**

**1**

**Рис. 3**

**Выступ**

**отогнуть x 2**

**Рис. 4**

Стенка боковая Стенка задняя

**3**

1

**2**

### Подпятник

**Язычок отогнуть на 150°-180°**

1. **Установить локер вертикально**

#### c 2-сторон локера.

1. **Установить правую боковую стенку (Рис 3).**
2. **Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки), анологично предыдущей операции.**

**2**

1. **Установить подпятники.**
   1. **Вкрутить один шуруп (установить заклепку)(рис. 4)**
   2. **Установить крышу, и отогнуть язычки. (рис 5)**

**Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычком. Задний гиб согласно вырубки.**

**4**

**5. Установить дверной упор согласно рис.5**

**x 2**


**или**

##### x 2

**x 15**

**или**

##### x 15



1. **Установить перегородку, отогнуть язычки согласно выноске.**
2. **Вкрутить два шурупа (установить 2 заклепки).**

**3**

# 5

#### Ввернуть шурупы (установить заклепки)