## Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в верхнем левом углу каждого изображения

**Картотеки серии AFC Редакция от 11.09.15**

## СБОРКА КОРПУСА

сборочной операции. 1

1. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения. 3. Надпись на поле рисунка указывает на название устанавливаемого элемента.

4. Сборка 3-х и 4-х ящичных картотек осуществляется аналогичным образом.

## СБОРКА ЯЩИКА

2

Стенка боковая левая

После установки задней стенки согнуть язычки боковых стенок в указанном направлении

1 x 1

Дно ящика

А Рама

Стенка боковая правая

A

# А

Загнуть

Уголок пластиковый

2 x 12

A

Стенка задняя

1. x 2

# Панель Стенка передняя

Саморез M4,2x13

Стенка задняя

3 x 6

A

Саморез M4,2x13 Дно

1. Стенка правая условно не показана.

Направляющая левая

Стенка передняя

Шуруп 3х25

4 Держатель А4 Б A



Панель

A

A

Шуруп 3х25

Заглушка пластиковая

Б

A

A

Для установки дна картотеку необходимо перевернуть.

Разрешается устанавливать дно в горизонтальном положении картотеки.

A

A

Б

Б

Направляющая правая

**Картотеки серии AFC Редакция от 11.09.15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  | A | Язычек замка должен заходить | Картотеки серии AFCИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ |
| Крышка | 2 | Б | В | 1 | A | Б В | под крюк штанги Крышку завести под козырек рамыОтогнув язычки крышки завести их в пазы задней стенки Загнуть язычки крышки до упора в указанном направлении  |
| 6 | Установку ящиков в корпус картотеки необходимо производить, начиная с нижнего. |
| Выдвинув несущую часть направляющей, совместить и завести ее крепежныеэлементы в пазы ящика. Повернув ключ замка картотеки по часовой стрелке и удерживая его, завести ящик наполовину в корпус, далее, отпустив ключ, завести ящик до упора.Корпус картотекиУстановить карточкодержатель согласно схемеАЯщик в сбореА |