## Схема установки направляющих втулок ригелей на дверь

**Для каждой двери**

**x 2**

**Направляющая втулка в дверь "толстые стенки"**

**АМ 1845, АМ1845/4. Редакция от 06.05.14**


**Инструкция по сборке шкафа для документов АМ 1845 и 1845/4**

**Амортизатор**

**Ось**

**Дверь**

**Уголок под втулку**



**Стенка боковая левая**

**x 8**

**Стенка задняя**

**Стенка боковая правая**

**Винт**

**Корпус порога**

**Крышка порога**

**Направляющая втулка в корпус "тонкие стенки"**

**3**

**x 1**

**x 1**

**2**

**x 6**

**1**

**Установить амортизаторы для плотного закрывания дверей. Количество устанавливаемых амортизоторов зависит от закрывания дверей. Если двери после сборки закрываются плотно и без люфта, допускается не ставить амортизаторы.**

**10**

**Схема установки замка в дверь шкафа**

1. **Корпус замка**
2. **Дверь**
3. **Гайка фиксации замка**
4. **Ригельная пара**
5. ***Стопорная шайба***
6. **Гайка фиксации коромысла**

**Вставьте направляющие втулки для ригелей в отверстия уголков на двери до упора**

**Примечание: В комплекте идет два типа направляющих втулок:**

**1 - втулка направляющая корпусная (имеет"тонкие стенки") 2 - втулка направляющая дверная (имеет "толстые стенки") Убедитесь что каждый тип втулки установлены в соответствующие места, иначе неправильная установка приведет к неправильной работе запирающего механизма**

**Пояснения к инструкции.**

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Устанавливаемые элементы конструкции выделены на изображении серым цветом.
3. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.
4. Скоба вставляется таким образом, чтобы V-образная выемка была с противоположной стороны от стенки.


# Рекомендации по эксплуатации шкафа для документов.

1. Установку пенала следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Загрузку пенала (документами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
3. Рекомендуется распределять груз по поверхности полок


пенала по возможности равномерно для равномерной загрузки крепежных элементов.

# Примечания

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Допускается проводить работы по поз. 6, 7 и 8 в горизонтальном положении шкафа.
3. Регулировку зазоров между дверями и порогами шкафа 1845-4 производить путем перемещения корпуса порога при незатянутых винтах крепления. После регулировки все винты затянуть (см. рис. 10)
4. Пункт 10 действителен только для 1845 - 4 .

**6 5 4 3**

**2 1** 5. Возможны конструктивные изменения, неучтенные в данной инструкции.



**Основание**

**Крышка**

**отверстие в боковой стенке**

**Крышка**

**Гайка-барашек**


**Винт уголка крыши**

**6**

**5**

**x 2**

**4**



**А**

**Б**

**В**

**Направляющая втулка в корпус "тонкие стенки"**

**Отверстие под втулку**

**Крышка**

**Отверстие под ось**

**Крыша**

**Ось с подпружиненным штоком**

**Винт**

**Стенка задняя**

**Разделитель**

**АМ 1845/4**

**Направляющая втулка в корпус "тонкие стенки"**

**Корпус разделителя**

**низ уже**

**Полка**

**Скоба**

**Крышка разделителя**

**Внимание: Корпуса и крышки порога разделителя, устанавливать как показано на рисунке.**

**Т.е чтоба пуклевки на крышке между которыми расстояние больше находились на верху, а между которыми меньше** - **внизу**

**9**

**8**

**x 6**

**x 3**

**x 3**

**x 24**

**Для AM 1845/4**

**дополнительно**

**x 4**

**7**

**x 1**

**x 1**

**x 3**

**Верх шире**