# x 3 x 2

**x 1 x 6**

**x 3 x 3**

## рис 7.

### LS-31.

**Редакция от 29.12.15**

**Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LS-31.**

**Порядок установки полок:**

## рис. 6

**Полка левая**

**Полка правая**

**Ось**

**рис 9.**

### Ребро

**1 2**

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

Примечание:

Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

1. **Установить правую полку в зацепы на правой стенке и перегородке.**
2. **Установить левые полки одной стороной в зацепы.**
3. **Вторую сторону левых полок закрепить винтами и гайками-"барашками" (рис.6)**

**Порядок установки дверей:**

1. **Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора (рис 7,8):**

* **в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;**
* **в верхее отверстие пластиковую**

**с подпружиненным металлическим стержнем;**

1. **Одеть дверь на нижнюю ось.**

### Крючок

**Ось**

**3 x 4**

**или**

### x 4

**Перегородка**

1. **Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнутся" в отверстие двери.**

**Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.**

**Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось**



**Порядок установки крючка для полотенца:**

1. **Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали (см. рис.9)**
2. **Сжать крючок**
3. **Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны**

## рис 8.

При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера. В каждую ячейку по 2 штуки.

**6**



Пояснения к инструкции.

1. **Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.**
2. **Тип и количество крепежных изделий и комплектющих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.**

Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

## Основание

1. **Установить перегородки, отогнуть язычки согласно выноске.**
2. **Вкрутить шурупы (установить заклепки).**

## Стенка задняя правая (широкая)

### LS-31.

**Редакция от 29.12.15**

**x 6**

**или**

### x 6

**Рис. 1**

**Рис. 2**

**x 2**

**или x 4**

### x 2

**Рис. 5**

**Крыша**

**Вид сзади шкафа**

**1 x 4 3**

2

**Рис. 4**

**Крыша Стенка задняя**

**Стенка боковая**

**Выступ отогнуть**

Боковая стенка

Основание

## Язычок отогнуть

**на 150°-180°**

**2**

1. **Установить локер вертикально**
2. **Вкрутить два шурупа (2 заклепки),(рис. 4)**
3. **Установить левую боковую стенку (Рис. 1)**

**2**

1. **Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки)(Рис. 2)**

**x 6**

**Рис. 3**

1. **Установить крышу, и отогнуть язычки. (рис 5)**

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычками. Задний гиб согласно вырубки.

**4**

5. Установить дверные упоры согласно рис.5

**или**

### x 6

Вкрутить шурупы (установить заклепки)

**х 19**

**x 6 или**

**х 19**

**Подпятник**

## 1

**2**



## Язычок отогнуть

**на 150°-180°**

**5**

**Установить пластиковые подпятники в соответствующие отверстия на основании шкафа, согласно рисуннка**

1. **Установить правую боковую стенку (Рис 3).**



**3**

1. **Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки), анологично предыдущей операции.**

## Выступ отогнуть

**Обратите внимание:**

**Нижний ряд шурупов, крепящих задние стенки к основанию вкручивать в последнюю очередь**